|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  配电房安全检查项目表 | | | | | |
| 配电房名称： 检查人员： 检查时间： | | | | | |
| 序号 | | 检查项目 | 检查结果 | | 备注 |
| 1 | | 配电房内有无烧焦气味或异响 |  | |  |
| 2 | | 直流屏是否正常工作 |  | |  |
| 3 | | 直流屏电池有无起热、漏液、鼓包，接线柱有无松动 |  | |  |
| 4 | | 高压柜指示灯是否正常显示 |  | |  |
| 5 | | 变压器温度、声音有无异常 |  | |  |
| 6 | | 变压器室、配电房的排风扇是否正常启动 |  | |  |
| 7 | | 安全工具是否齐全 |  | |  |
| 8 | | 安全工具是否定期检测 |  | |  |
| 9 | | 高压操作防护用品是否配备 |  | |  |
| 10 | | 低压主进柜三相电流有无异常 |  | |  |
| 11 | | 所有高低压开关、隔离开关是否有使用异常 |  | |  |
| 12 | | 发电机电池有无起热、漏液、鼓包，接线柱有无松动 |  | |  |
| 13 | | 补偿柜电容是否异常，接线柱有无松动 |  | |  |
| 14 | | 干粉灭火器是否正常年检 |  | |  |
| 15 | | 地沟水位是否有异常变化（东院、北院填写） |  | |  |
| 问题的整改措施： | | |  | |  |
|  | | | | | |
|
|
| 特别说明： | | |  |  | |
|  | 1. 此表作为配电房每日巡检表之外的单独检查，务必认真逐项检查确认。 | | | | |
|  | 2. 同时检查人员数量不得少于2人，检查时做好个人防护。 | | | | |
|  | 3. 检查结果如实填写，如有问题在备注说明。检查人员对本次检查结果负责。 | | | | |