|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  水泵房安全检查项目表 | | | | | |
| 水泵房名称： 检查人员： 检查时间： | | | | | |
| 序号 | | 检查项目 | 检查结果 | | 备注 |
| 1 | | 水泵房内有无烧焦气味或异响 |  | |  |
| 2 | | 加压泵变频器是否正常工作 |  | |  |
| 3 | | 加压泵控制柜各按钮、开关、指示灯是否正常 |  | |  |
| 4 | | 加压泵运转有无异响 |  | |  |
| 5 | | 加压泵运转有无漏水 |  | |  |
| 6 | | 远传压力表示数是否正常 |  | |  |
| 7 | | 排污泵是否正常随水位升高自起 |  | |  |
| 8 | | 深井泵是否正常运转 |  | |  |
| 9 | | 深井泵控制柜各按钮、开关、指示灯是否正常 |  | |  |
| 10 | | 深井泵软启动器是否正常工作 |  | |  |
| 11 | | 各设备电流值是否超出正常范围 |  | |  |
| 12 | | 各接线柱是否有松动、锈蚀现象 |  | |  |
| 13 | | 干粉灭火器是否正常年检 |  | |  |
| 问题的整改措施： | | |  | |  |
|  | | | | | |
|
|
| 特别说明： | | |  |  | |
|  | 1. 此表作为水泵房每日巡检表之外的单独检查，务必认真逐项检查确认。 | | | | |
|  | 2. 同时检查人员数量不得少于2人，检查时做好个人防护。 | | | | |
|  | 3. 检查结果如实填写，如有问题在备注说明。检查人员对本次检查结果负责。 | | | | |